|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 6 к концессионному**  **соглашению в отношении объектов электросетевого комплекса ЗАТО поселок Солнечный Красноярского края**  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |

**Плановые значения показателей деятельности Концессионера**

Плановые значения показателей деятельности Концессионера, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы Концессионера

| № п/п | Критерий | Единица измерения | Значения критериев | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| **1** | **Показатели надежности электроснабжения** |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Средний индекс частоты прерывания в работе системы электроснабжения (SAIFI) | час | 0,4519 | 0,4451 | 0,4404 | 0,4381 | 0,4368 | 0,4358 | 0,435 | 0,43 | 0,4280 | 0,4280 | 0,4280 | 0,4280 | 0,4280 | 0,4280 | 0,4280 |
| 1.2 | Средний индекс длительности прерывания в работе системы электроснабжения (SAIDI) | шт. | 1,1039 | 1,0874 | 1,0754 | 1,0672 | 1,0623 | 1,0593 | 1,0579 | 1,0572 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 | 1,057 |
| 1.3 | Эффективность мероприятий по снижению потерь | % | 8,278 | 8,268 | 8,257 | 8,247 | 8,236 | 8,226 | 8,215 | 8,205 | 8,194 | 8,183 | 8,173 | 8,173 | 8,173 | 8,173 | 8,173 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава ЗАТО поселок Солнечный Красноярского края:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ю.Ф. Неделько  МП | **Директор МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Р.А. Шайхиев  МП | **Заместитель генерального директора – директора по развитию АО «КрасЭКо»:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.С. Баранчук  МП |